# Требования к системе

Для работы с Платформой Транзит2.0 необходима установка следующего ПО (согласно приведенного порядка):

1. СКЗИ Валидата SCP (необходим для ИШ. Требуется Серийный номер – см. ниже);
2. ПК Справочник сертификатов (необходим для ИШ);
3. Интеграционный Шлюз (ИШ);
4. Мультибанк (Транзит 2.0) + СУБД PostgreSQL;
5. Опционально: КриптоПРО – необходима установка на сервере Мультибанка (Транзит 2.0) при использовании Серверного подписания документов (требуется Серверная лицензия КриптоПРО). Если подписание банковскими ключами/токенами производится с рабочего места Пользователя Мультибанка (Транзит 2.0), то КриптоПРО ставится на рабочем месте Пользователя.

## Архитектурные особенности при развертывании ИШ и Мультибанка (Транзит 2.0):

1. Мультибанк (Транзит 2.0) и ИШ необходимо устанавливать на Разных серверах;
2. PostgreSQL можно установить как вместе с Мультибанком (Транзит 2.0), так и на отдельный сервер;
3. Сервера могут быть как физическими, так и виртуальными. Если это виртуальная машина, то должны выделяться не динамические ресурсы (RAM);
4. Службу Мультибанка (Транзит 2.0) необходимо запускать от Отдельной учетной записи (УЗ), не системной. Соответственно эта УЗ должна быть административной или иметь полномочия входа в систему в качестве службы. Интерактивный вход в систему для этой УЗ так же должен быть доступен;
5. Для доступа службы Мультибанка (Транзит 2.0) к Рабочему каталогу ИШ у пользователя (УЗ) службы Мультибанка (Транзит 2.0) должен быть Полный доступ на рабочий каталог ИШ (права NTFS) и Сетевую папку этого каталога;
6. При подписании документов банковскими ключами на рабочем месте пользователя Мультибанка (Транзит 2.0) необходима установка плагина КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in (https://cryptopro.ru/products/cades/plugin) на этом рабочем месте.

## Технические требования к серверам:

Характеристики Продуктивных серверов для предполагаемой нагрузки по Отправляемым платежам - 10 000 в день / 3 000 одномоментно: Сервер Мультибанка (Транзит 2.0) – 8 x vCPU, Static – RAM – 8 GB RAM, 100 GB HDD. OS – Windows Server 2016 Standart Сервер ИШ – 8 x vCPU, Static – RAM – 8 GB RAM, 100 GB HDD. OS – Windows Server 2016 Standart Сервер БД – 8 x vCPU, Static – RAM – 8 GB RAM, 150 GB HDD. OS – Windows Server 2016 Standart – данные характеристики обеспечат приемлемую скорость отправки платежей в указанном выше объёме.

## Порядок установки ПО следующий:

1. СКЗИ Валидата и ПК Справочник сертификатов 1.1. Установка пользовательского сертификата/ключа
   - Устанавливается на сервере ИШ.
   - Важно: Выбор типа установки - Полная Инструкция по установке и настройке ПО, установке сертификата приведена в «Установка Валидата CSP и Справочника сертификатов (ПРОД).pdf».
2. Установка ПО «Интеграционный шлюз»: Инструкция по установке и настройке ИШ приведена в «Установка и Настройка Интеграционного Шлюза (ГОСТ).pdf».
3. Установка ПО «Мультибанк (Транзит 2.0)»: Инструкция по установке и настройке Мультибанка (Транзит 2.0) приведена в «Установка и Первичная настройка Мультибанка (Транзит 2.0).pdf».

При возникновении каких-либо вопросов или проблем просьба отправлять обращения в техническую поддержку на адрес transit-help@nsd.ru Также просим каждый Отдельный вопрос/тематику направлять в Отдельной теме переписки во избежание путаницы и потери цепочки обсуждения/решения проблемы.